- Transformer les lettres dans BLENDER : echelle 1.1 ensuite ramener la partie arrière jusqu'à 3mm (2e marque sur l'axe Y au niveau des trous), niveler
- dans Repetier HOST : il peut y avoir du manifold (trous mal fait), ne pas en tenir compte. Sinon rotation 90 sur X pour mettre la lettre à plat 
			choisir CURA engine 0,2 mm à 30 %